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Таблица 9
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 
при всех видах рубок

площадь - га; запас - тыс. м3
	Хозяйства
	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

	
	при рубке спелых
и перестойных лесных насаждений
	при рубке лесных
насаждений при уходе за лесами
	при рубке поврежденных
и погибших лесных
насаждений
	при рубке лесных
насаждений на лесных участках, предназна-ченных для строитель-ства, реконструкции
и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабаты-вающей инфраструктуры
и объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры*
	
всего

	
	пло-щадь
	запас
	пло-щадь
	запас
	пло-щадь
	запас
	пло-щадь
	запас
	пло-щадь
	запас

	
	
	лик-вид-ный
	дело-вой
	
	лик-вид-ный
	дело-вой
	
	лик-вид-ный
	дело-вой
	
	лик-вид-ный
	дело-вой
	
	лик-вид-ный
	дело-вой

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Хвойные
	463
	73,3
	58,1
	814,4
	33,9
	25,8
	176,5
	29,5
	0
	26
	2,8
	2
	1479,9
	139,5
	85,9

	Мягколист-венные
	4618
	515,6
	265,5
	2412
	70,6
	38,5
	68,6
	4,8
	0
	56
	5,6
	3,3
	7154,6
	596,6
	307,3

	Итого
	5081
	588,9
	323,6
	3226,4
	104,5
	64,3
	245,1
	34,3
	0
	82
	8,4
	5,3
	8634,5
	736,1
	393,2



*   В т.ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.).
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