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Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.» 

1. Градостроительные характеристики:
1.1. Угловое расположение здания в юго-западной части квартала главным западным фасадом по красной линии пр. Ленина, южным фасадом по красной линии улицы Усова, фасадом жилого корпуса (пристроенный объем) – с отступом от красной линии улицы. Формирует строчку периметральной застройки улиц.
1.2. Здание входит в ансамбль строений Томского политехнического университета (бывшего Технологического института) – один из основных учебных корпусов.
1.3.  Габаритные размеры здания и его силуэт, акцентированный аттиками ризалитов по главному фасаду и более высоким объемом по южному фасаду.
1.4. Ограждение территории на дату строительства нач. ХХ в., расположенное между учебными корпусами (по пр. Ленина) и имеющее вид массивной кирпичной стены с проездом и двумя калитками. Габаритные размеры ограждения, материал конструкций (бут, кирпич), наружная отделка (штукатурка с окраской), размеры и форма проемов. Центральный проезд оформлен массивными столбами с фигурным завершением, две боковые калитки – крупными арками. Декоративное оформление фасадной части ограждения: цоколь с фактурной облицовкой, прямоугольный руст, фигурное обрамление проемов калиток, декор столбов, профильный карниз и элементы лепного декора. Ажурные кованные металлические решетки заполнения ворот и калиток с рисунком растительного орнамента. Кованые металлические подставы и кованая скобяная фурнитура.
1.5. Секторы и направления видовых раскрытий здания с пр. Ленина, ул. Усова и со стороны внутри дворовой территории.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1904 г. Крупное каменное сооружение с подвалом, состоящее из нескольких объемов разной этажности, скомпонованных в единую форму плана сложной конфигурации. Основной объем здания 2-х этажный, центральная часть акцентирована более высоким объемом, южное крыло – компактным 4-х этажным объемом. К дворовому (восточному) фасаду основного объема пристроен 3-х этажный прямоугольный в плане жилой корпус. Высотные отметки по венчающим карнизам всех объемов здания.
3. Конфигурация крыши (вальмовая сложная), конструкция и материал стропильной системы, материал кровельного покрытия (листовой металл с окраской). Высотные отметки по коньку крыши всех объемов здания, аттиков и парапету. Элементы кровли их местоположение, высотные отметки и декоративное оформление: слуховые окна, вентиляционные трубы (металлические, фигурные). Кирпичные дымовые трубы и их декор (профильные штукатурные тяги). Система водостоков и места расположения водосточных труб.
4.  Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1904 г., выполненных в стиле эклектика:
4.1.  Учебный корпус. Главный (западный) фасад симметричный трехчастной композиции, решен в 19 осей окон. Композиционные оси акцентированы ризалитами (в 3 оси окон), в центральной части фасада расположен портал парадного входа. Южный фасад сформирован разноплановыми объемами. Торцевой фасад корпуса (по красной линии ул. Усова) асимметричный: двухэтажная часть решена в 4 оси окон, четырехэтажная – в 3 оси проемов, центральная часть фасада и крайняя правая ось – акцентированы ризалитами. Фасад дворового объема, расположенный на значительном удалении от красной линии улицы, асимметричный решен в 8 осей окон, центральная ось фасада (место стыковки разновысотных объемов) акцентирована ризалитом лестничного блока с аттиком. Дворовые фасады асимметричные, композиционные оси акцентированы ризалитами с аттиками. 
4.2.  Жилой корпус. Южный фасад симметричный решен в 13 осей окон, крайние оси акцентированы ризалитами. Северный фасад решен в 13 осей окон и акцентирован двумя асимметрично расположенными ризалитами. Торцевые фасады одинаковой симметричной композиции с ризалитом в 2 оси окон по центру.  Западный фасад имеет дополнительную ось оконных проемов, часть фасада скрыта дворовым объемом учебного корпуса.
4.3.  Местоположение, размеры и форма оконных проемов. Оконные проемы учебного корпуса: прямоугольные (всех типоразмеров), крупные арочные (1-й этаж главного и дворового фасадов, 2-й этаж центрального ризалита главного фасада), небольшое арочное окно над парадным входом главного фасада, крупные лучковые окна (2-й этаж центрального объема северного фасада). Оконные проемы жилого корпуса: прямоугольные, в уровне подвала небольшого размера, на ризалитах в уровне чердака – узкие парные.
4.4.  Местоположение, размер и форма входов. Наружные входы учебного корпуса: парадный, расположен по оси центрального ризалита главного фасада, четыре дворовых входа – по осям ризалитов лестничных блоков южного и северного фасадов. Проемы крупные прямоугольные для двухстворчатых дверей с остекленными фрамугами. Дверные проемы входов в подвал – прямоугольные, расположены со стороны дворовых фасадов. Наружные входы жилого корпуса: уличный – расположен по оси левого ризалита южного фасада, дворовый – по оси центрального ризалита северного фасада. Проемы аналогичные.
4.5.  Декоративное оформление фасадов учебного корпуса: все виды руста, массивный ступенчатый цоколь с обрамлением оконных проемов, профильные междуэтажные пояса (в т.ч. с «сухариками» на уличных фасадах). Венчающий карниз с плитами песчаника в конструкции и его декор (профильные штукатурные тяги, «сухарики» и модульоны). Прямоугольные аттики ризалитов и их декор. Все виды кронштейнов (плоские, фигурные), оформляющих фриз ризалитов уличных фасадов, фриз 4-х этажного объема и  междуэтажный пояс (на отдельных участках фасадов). Все элементы лепного декора в виде листьев аканта. Все виды пилястр (в оконных простенках 1-го этажа здания и на ризалитах главного фасада) и их декор. Все виды обрамлений оконных проемов (простое, профильное, с замковыми камнями). Филенки (прямоугольные, фигурные, простые и с профильным обрамлением). Сандрики: лучковые – на центральном ризалите западного фасада, прямоугольные – по оси ризалита                 4-х этажного объема южного фасада. 
4.6.  Декоративное оформление всех фасадов жилого корпуса (аналогичное учебному корпусу): все виды руста, массивный ступенчатый цоколь с обрамлением оконных проемов, профильные междуэтажные пояса, венчающий карниз с плитами песчаника в конструкции и его декор (профильные штукатурные тяги, «сухарики» и модульоны). Прямоугольные аттики ризалитов и их декор.  Все элементы лепного декора в виде листьев аканта. Все виды обрамлений оконных проемов (простое, профильное, с замковыми камнями). Прямоугольные филенки (под окнами 3-го этажа главного фасада). Профильные «П»-образные сандрики (северный фасад) и сандрики (прямоугольные и лучковые) на плоских и фигурных кронштейнах в оформлении окон ризалитов. 
4.7.  Декоративное оформление порталов основных входов (включая декор проемов – профильное обрамление с замковым камнем). Портик парадного входа главного фасада учебного корпуса – массивный на парных колоннах дорического ордера (с пьедесталом, рустом нижней части ствола и капителью) с оформлением антаблемента профильным карнизом, фигурными кронштейнами, декорированными листьями аканта и пьедесталами в венчающей части. Портики на аналогично оформленных полуколоннах, расположенные по оси ризалита 4-х этажного объема и парадного входа жилого корпуса. Портик упрощенной прямоугольной формы без колонн с антаблементом и профильным карнизом, расположенный по оси ризалита (лестничного блока) северного фасада основного объема учебного корпуса. 
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания 1904 г. Оштукатуренная поверхность кирпичной кладки гладких и рустованных участков стен и элементы лепного декора с окраской. Облицовка нижней части цоколя всех объемов здания плитами песчаника с фактурной поверхностью.
6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1904 г., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.
7. Заполнения оконных и дверных проемов на дату строительства здания 1904 г. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений их материал (дерево), габариты, форма, рисунок переплета рам и фрамуг, скобяная фурнитура (шпингалеты, ручки). Оконные и дверные заполнения, восстановленные в процессе научной реставрации. Наружные двери парадных входов учебного и жилого корпусов – двойные (с тамбуром) деревянные двустворчатые филенчатые с фрамугой и профильным накладным декором. Наружные двери дворовых входов учебного и жилого корпусов – двухстворчатые филенчатые с фрамугой, в том числе двухстворчатая и одностворчатая филенчатые двери (южный фасад учебного корпуса). Внутренние двери учебного корпуса – высокие деревянные двухстворчатые филенчатые (в т.ч. остекленные), двери жилого корпуса – двухстворчатые и одностворчатые филенчатые. 
8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1904 г., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания. Планировочная структура учебного корпуса анфиладная с крупными рекреациями и лабораториями. В отдельных частях корпуса – коридорная. Планировка жилого корпуса – секционная с двумя лестничными блоками, сообщение с учебным корпусом предусмотрено в уровне 1-го и 2-го этажей. 
9. Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания 1904 г. Фундамент из бутового камня, кирпичные стены, колонны (квадратные в сечении) и массивные циркульные арки, металлические опорные балки (под металлическими балками кирпичных сводов). Перекрытия из кирпичных и бетонных сводов (цилиндрические на распалубках, крестовые, парусные, по металлическим балкам). Кованые металлические связи в конструкции стен. Подлинные перегородки. Приямки окон подвального этажа.
10. Внутренние лестницы на дату строительства здания 1904 г., их местоположение, количество, габариты, материал конструкций, форма ступеней и ограждение. Лестницы из песчаника на металлических косоурах, междуэтажные площадки – на кирпичных цилиндрических сводах и сводах по металлическим балкам, ступени оформлены «валиком».  Лестницы учебного корпуса: парадная широкая одномаршевая лестница, расположенная по оси главного входа (для подъема на уровень вестибюля 1-го этажа), четыре 2-х маршевые служебные лестницы с металлическим ограждением из фигурных стоек (литье). Из них две лестницы расположены с двух сторон от центральной оси главного входа и объединены общей лестничной площадкой в уровне 2-го этажа. Две другие лестницы расположены в северной и южной частях основного объема здания. Винтовая металлическая лестница с металлическим кованым ограждением растительного орнамента, расположенная в помещении при лаборатории северо-восточного дворового объема (обеспечивает связь помещений всех этажей от подвала до чердака). Две одномаршевые лестницы (5 ступеней) с металлическим кованым ограждением, расположенные в помещениях лаборатории. Лестницы жилого корпуса: широкая одномаршевая парадная лестница в вестибюле парадного входа, две                       2-х маршевые лестницы с кованым ограждением (простым и растительного орнамента), расположенные по осям парадного и дворового входов.
11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства здания 1904 г. Все виды профильных штукатурных тяг (в оформлении плоских потолков, пяты арок и арочных проемов, нижней поверхности маршей и косоуров лестниц), круглые потолочные розетки растительного орнамента. Покрытие пола из метлахской плитки в помещении лаборатории и паркет в помещениях квартир жилого корпуса.
12. Инженерно-техническое оборудование на дату строительства здания 1904 г. Система вентиляции с каналами и шахтами в конструкции стен их местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление прямоугольными металлическими решетками с просечным узором. Фрагмент (нижняя часть) изразцового камина прямоугольного в плане, украшенного рельефным растительным орнаментом в стиле барокко с топочной камерой и фурнитурой, расположенный в квартире 1-го этажа.
13. Деревянная мебель кон. XIX – нач. XX вв.
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